Author: Software

Тема
«Как меняется сложность чертежа при изменении типа линии на другой только у одной линии на чертеже»

Рис. 1

Рис. 2

На рис. 1 представлены три проекции детали, объемное изображение которой можно увидеть на рис. 2.
На одной из проекций, а именно горизонтальной (см. рис. 1а), две штриховые линии, которые изображают невидимый контур, заменили на основные линии (изображены на рис. 1а красным цветом).
Эти линии теперь обозначают видимый контур.
В результате указанных изменений, изменились фронтальная и профильная проекции детали (см. рис. 1а). Эти изменения повлекли за собой конструкционные изменения детали (см. рис. 2а).

Рис. 1а

Рис. 2а

Тема «Типы линий»

Проверь себя!
Как называется линия видимого контура?
Каково назначение сплошной тонкой линии?
Как называется линия, состоящая из штрихов и промежутков?
Чему равна толщина сплошной основной линии?
Что показывают на чертеже штрихпунктирной линией?

Запомните! Штриховая и штрихпунктирная линии пересекаются и заканчиваются штрихами; штрихпунктирная линия выводится за контур изображения на 2 мм

По наглядному изображению и чертежу детали проанализируйте линии чертежа и запишите в тетради цифры и буквы, определяющие:
сплошную основную
сплошную тонкую
штриховую
штрихпунктирную